
**Нагревательные маты для «сухой» установки под паркет, ламинат или ковровое покрытие DevidryTM 100**



Нагревательные маты с теплоизолятором. Применяются внутри помещений для комфортного подогрева поверхности пола или для полного отопления. Используются для полов с бетонным или подобным основанием для быстрой «сухой» установки под покрытие пола. В качестве покрытия может использоваться паркет, ламинат, паркетная доска или ковролин. Термическое сопротивление покрытия должно быть не более 0,18 м2K/Вт.

Нагревательные маты изготавливаются как многослойная конструкция, состоящая из тонкого нагревательного кабеля, закреплённого на алюминиевой фольге и покрытого с обеих сторон специальным вспененным пластиком. Служит как дополнительная тепло- и звукоизоляция. По краям мата расположены специальные разъемы для подключения матов друг к другу. Для равномерного заполнения всей площади пола применяется - заполнитель **DevidryTM FM**. Устанавливается на участках, где отсутствуют нагревательные маты **DevidryTM**, например в краевых зонах.

Информация на www.devidry.devi.com

**Технические характеристики DEVIdryTM100:**

• толщина мата: 8 мм

• нагревательный элемент: тонкий экранированный кабель

• класс защиты: IP X7

• удельная мощность: 100 Вт/м2 (230 В)

• изоляция: двойная

• термическое сопротивление: 0,125 м2К/Вт

• звукоизоляция: -17dB

• сертифицирован: УкрТЕСТ, СЕ

**Технические характеристикиDEVIdryTM Kit 100:**

• напряжение питанияDEVIdryTM CD: 230 В~50Гц

• напряжение питанияDEVIdryTM C: 24 В~

• макс. активная нагрузка: 2300 Вт, 10 А, 230 В

• гистерезис: + 1,2 оС

• диапазон регулирования: 5…35 оС

• размеры DEVIdryTM CD: 92 х 99 х 39 мм

• размеры DEVIdryTM C:120 х 79 х 30 мм

• класс защиты: IP 21

**АссортиментDEVIdryTM:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Наименование | Описание | Размер, м | Цена без НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
| 89 300 020 | DEVIdry 100, 1 м2 | нагр. мат, площадь нагрева 0,4 м2 | 1 х 1 | 1 802,00 | 2 162,40 |
| 89 300 022 | DEVIdry 100, 2 м2 | нагр. мат, площадь нагрева 1,4 м2 | 1 х 2 | 3 325,00 | 3 990,00 |
| 89 300 024 | DEVIdry 100, 3 м2 | нагр. мат, площадь нагрева 2,4 м2 | 1 х 3 | 4 891,00 | 5 869,20 |
| 89 300 026 | DEVIdry 100, 4 м2 | нагр. мат, площадь нагрева 3,4 м2 | 1 х 4 | 6 652,00 | 7 982,40 |
| 89 300 028 | DEVIdry 100, 5 м2 | нагр. мат, площадь нагрева 4,4 м2 | 1 х 5 | 8 152,00 | 9 782,40 |
| 89 300 030 | DEVIdry FM1 | мат-заполнитель, 1 м2 | 1 х 1 | 1 170,00 | 1 404,00 |
| 89 300 031 | DEVIdry FM2 | мат-заполнитель, 2 м2 | 1 х 2 | 1 980,00 | 2 376,00 |
| 89 300 032 | DEVIdry FM4 | мат-заполнитель, 4 м2 | 1 х 4 | 3 628,00 | 4 353,60 |
| 19 911 006 | DEVIdry Pro Kit | комплект: DEVIregТМ Touch White + кабель 3 м, 10А + ключ + алюм. Скотч |  | 4 385,00 | 5 262,00 |
| 19 911 009 | DEVIdry Supply Cord | дополнительный кабель для подключения к регулятору, 3 м. |  | 589,00 | 706,80 |
| 19 911 110 | DEVIdry X25 | кабель-удлинитель, 25 см |  | 740,00 | 888,00 |
| 19 911 111 | DEVIdry X100 | кабель-удлинитель, 100 см |  | 831,00 | 997,20 |
| 19 911 112 | DEVIdry X200 | кабель-удлинитель, 200 см |  | 1 067,00 | 1 280,40 |