**Нагревательный кабель двухжильный CTAV-10**

Изготавливается как двужильный тонкий экранированный нагревательный кабель . Используется для систем комфортного подогрева поверхности пола - систем «Теплый пол» или полного отопления через пол, в полах с деревянным или керамическим покрытием, с деревянной или бетонной основой пола, в воздушной прослойке в деревянных полахна лагах, в тонких бетонных и бетонных полах, а также для защиты трубопроводов от замерзания. Поставляются с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами.

Установка на кровле запрещена.

**Технические характеристики:**

• тип кабеля: двухжильный экранированный

• номинальное напряжение: ~230 В

• удельная мощность: 10 Вт/м при 230 В

• диаметр: 4 мм

• мин.диаметр изгиба: 4 см

• холодный конец: 3,0 м.

• экран : алюм.фольга + плетеный медный экран

• внутренняя изоляция: FEP

• наружная изоляция: поливинилхлорид PVC

• макс.температура: 80°C

• степень защиты:IP 67

• производитель: Литва-Германия

• гарантия: 20 лет, расширенная в конструкции пола

**Ассортимент CTAV- 10:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Длина, м | Мощность, Вт при 230 В | Сопротивление, Ом | Цена, грн. |
| 82244300 | 10 | 120 | 441 | 2 290,20 |
| 82244305 | 20 | 250 | 212 | 2 853,60 |
| 82244306 | 30 | 320 | 165 | 3 429,00 |
| 82244310 | 40 | 400 | 132 | 4 100,40 |
| 82244315 | 50 | 520 | 102 | 4 787,40 |
| 82244320 | 60 | 600 | 88 | 5 359,20 |
| 82244325 | 70 | 750 | 71 | 6 028,80 |
| 82244330 | 90 | 950 | 56 | 7 554,00 |
| 82244335 | 120 | 1100 | 48 | 9 311,40 |
| 82244340 | 130 | 1300 | 41 | 10 004,40 |
| 82244345 | 160 | 1700 | 31 | 11 657,40 |
| 82244350 | 195 | 2000 | 26 | 14 412,00 |