**Нагревательный кабель двухжильный CTAV-18**

Изготавливается как двужильный экранированный нагревательный кабель . Применяют для бетонных полов для полного или вспомогательного отопления, а также для защиты от снега и льда открытых площадок, трубопроводов от замерзания. Поставляются с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами.

Установка на кровле запрещена.

**Технические характеристики:**

• тип кабеля: двухжильный экранированный

• номинальное напряжение: ~230 В

• удельная мощность: 18 Вт/м при 230 В

• диаметр: 4 мм

• мин.диаметр изгиба: 4 см

• холодный конец: 3,0 м.

• экран : алюм.фольга + плетеный медный экран

• внутренняя изоляция: FEP

• наружная изоляция: поливинилхлорид PVC

• макс.температура: 80°C

• степень защиты: IP 67

• производитель: Литва-Германия

• гарантия: 20 лет, расширенная в конструкции пола

**Ассортимент CTAV- 18:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Длина, м | Мощность, Вт при 230 В | Сопротивление, Ом | Цена, грн. |
| 82244200 | 8 | 160 | 331 | 1 964,40 |
| 82244205 | 14 | 260 | 203 | 2 352,00 |
| 82244206 | 18 | 320 | 165 | 2 640,60 |
| 82244210 | 24 | 420 | 126 | 2 989,20 |
| 82244215 | 28 | 520 | 102 | 3 366,60 |
| 82244220 | 34 | 600 | 88 | 3 678,00 |
| 82244225 | 46 | 830 | 64 | 4 578,60 |
| 82244230 | 57 | 1000 | 53 | 5 473,20 |
| 82244235 | 69 | 1200 | 44 | 6 614,40 |
| 82244240 | 83 | 1500 | 35 | 7 753,80 |
| 82244245 | 100 | 1700 | 31 | 9 042,60 |
| 82244250 | 123 | 2200 | 24 | 10 454,40 |
| 82244255 | 150 | 2600 | 20 | 11 983,80 |
| 82244260 | 166 | 2850 | 18,5 | 13 555,80 |