**Нагревательный кабель одножильный DEVIbasic 20S**

Применяют для систем защиты от снега и льда на открытых площадках, обогрева труб и грунта, обогрева в бетонных полах. Изготавливается как одножильный экранированный нагревательный кабель с экранированными холодными проводами с герметичными переходными муфтами.

**Технические характеристики:**

• тип кабеля: одножильный экранированный

• номинальное напряжение: 230 В~ и 400 В~

• удельная мощность: 18,3 Вт/м при 220/380 В

 20 Вт/м при 230/400 В

• диаметр: 5,8 мм

• мин.диаметр изгиба: 4 см

• холодные концы: 2 х 3 м, 1 х 1,5 мм2 + экран

• экран : медный, 16/32 х 0,3 мм

• внутр./наружн. Изоляция: РЕХ/PVC

• макс. рабочая температура: 65°C

• допуски на сопротивление: +10% ÷ -5%

• допуски на длину: +2% +10 см ÷ -2% -10 см

• сертифицирован: УкрСЕПРО, ГОСТ Р, IEC 800, DEMKO,

**Ассортимент DEVIbasic 20Sна 230 В:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Длина, м | Мощность, Вт при 220 / 230 В | Сопротивление, Ом | Цена без НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
| 140F0260 | 9 | 155 / 180 | 311 | 1 916,00 | 2 299,20 |
| 140F0215 | 14 | 240 / 280 | 203 | 2 112,00 | 2 534,40 |
| 140F0216 | 18 | 345 / 360 | 141 | 2 343,00 | 2 811,60 |
| 140F0217 | 26 | 480 / 520 | 102 | 2 487,00 | 2 984,40 |
| 140F0218 | 32 | 585 / 640 | 82,7 | 2 571,00 | 3 085,20 |
| 140F0219 | 39 | 730 / 800 | 66,1 | 2 998,00 | 3 597,60 |
| 140F0220 | 53 | 980 / 1070 | 49,4 | 3 885,00 | 4 662,00 |
| 140F0221 | 63 | 1155 / 1260 | 42 | 4 498,00 | 5 397,60 |
| 140F0222 | 74 | 1340 / 1465 | 36,1 | 5 154,00 | 6 184,80 |
| 140F0223 | 91 | 1665 / 1820 | 29,1 | 6 186,00 | 7 423,20 |
| 140F0224 | 110 | 2025 / 2215 | 23,9 | 7 403,00 | 8 883,60 |
| 140F0225 | 131 | 2415 / 2640 | 20 | 8 714,00 | 10 456,80 |
| 140F0226 | 159 | 2900 / 3170 | 16,7 | 10 401,00 | 12 481,20 |
| 140F0227 | 192 | 3525 / 3855 | 13,7 | 12 460,00 | 14 952,00 |
| 140F0228 | 228 | 346 / 360 | 63 | 14 387,00 | 17 264,40 |

**Ассортимент DEVIbasic 20Sна 400 В:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Длина, м | Мощность, Вт при 380 / 400 В | Сопротивление, Ом | Цена без НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
| 140F 0229 | 56 | 1000 / 1100 | 144,4 | 3 978,00 | 4 773,60 |
| 140F 0230 | 69 | 1230 / 1375 | 117,4 | 4 923,00 | 5 907,60 |
| 140F 0231 | 93 | 1660 / 1850 | 87,0 | 6 319,00 | 7 582,80 |
| 140F 0232 | 126 | 2350 / 2550 | 61,5 | 8 434,00 | 10 120,80 |
| 140F 0233 | 158 | 2865 / 3175 | 50,4 | 10 453,00 | 12 543,60 |
| 140F 0234 | 192 | 3465 / 3850 | 41,7 | 12 460,00 | 14 952,00 |
| 140F 0235 | 229 | 4120 / 4575 | 35,1 | 14 430,00 | 17 316,00 |