**Нагревательный двухжильный кабель пониженной мощности DEVIflexтм10Т**

Применяют для внутренней и наружной установки. Используется для тонких бетонных и ремонтируемых полов, в деревянных полах на лагах и на монтажном листе **DevicellTMDry**., для защиты трубопроводов от замерзания, а также защиты от промерзания грунта под холодильными камерами и искусственными катками. Поставляются с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами.Установка на кровле запрещена.

**Технические характеристики:**

• тип кабеля: двухжильный экранированный

• номинальное напряжение: ~230 В

• удельная мощность: 9,15 Вт/м при 220 В, 10 Вт/м при 230 В

• диаметр: 7,4 мм

• мин. диаметр изгиба: 5 см

• холодный конец: 3,0 м ., 3 х 1,5 мм2

• экран : медный, 16 х 0,3 мм

• внутренняя изоляция: сшитый полиэтилен РЕХ

• наружная изоляция: поливинилхлорид PVC

• макс.рабочая температура: 65°C

• допустимое сопротивление: +10% ÷ -5%

• допустимая длина: +2% +10 см… -2% -10 см

• сертифицирован: УкрСЕПРО, ГОСТ Р, IEC 800,DEMKO, CE

**Ассортимент DEVIflexтм10Т:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Длина, м | Мощность, Вт при 220 / 230 В | Сопротивление, Ом | Цена без НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
| 140F1215 | 2 | 18 / 20 | 2645 | 1 308,00 | 1 569,60 |
| 140F1216 | 4 | 36 / 40 | 1322 | 1 413,00 | 1 695,60 |
| 140F1217 | 6 | 55 / 60 | 881 | 1 538,00 | 1 845,60 |
| 140F1218 | 8 | 73 / 80 | 661 | 1 705,00 | 2 046,00 |
| 140F1219 | 10 | 85 / 100 | 529 | 2 015,00 | 2 418,00 |
| 140F1407 | 15 | 124 / 135 | 403,5 | 2 137,00 | 2 564,40 |
| 140F1220 | 20 | 185 / 200 | 265 | 2 428,00 | 2 913,60 |
| 140F1408 | 25 | 220 / 240 | 219,5 | 2 651,00 | 3 181,20 |
| 140F1221 | 30 | 275 / 300 | 176 | 2 977,00 | 3 572,40 |
| 140F1409 | 35 | 320 / 350 | 144,6 | 3 178,00 | 3 813,60 |
| 140F1222 | 40 | 355 / 400 | 132 | 3 525,00 | 4 230,00 |
| 140F1223 | 50 | 462 / 500 | 106 | 4 067,00 | 4 880,40 |
| 140F1224 | 60 | 530 / 600 | 88 | 4 616,00 | 5 539,20 |
| 140F1225 | 70 | 648 / 700 | 76 | 5 171,00 | 6 205,20 |
| 140F1226 | 80 | 725 / 800 | 66 | 5 720,00 | 6 864,00 |
| 140F1227 | 90 | 833 / 900 | 59 | 6 401,00 | 7 681,20 |
| 140F1228 | 100 | 905 / 1000 | 53 | 7 093,00 | 8 511,60 |
| 140F1229 | 120 | 1115 / 1200 | 44 | 8 006,00 | 9 607,20 |
| 140F1230 | 140 | 1290 / 1400 | 38 | 8 915,00 | 10 698,00 |
| 140F1231 | 160 | 1455 / 1600 | 33 | 10 185,00 | 12 222,00 |
| 140F1232 | 180 | 1640 / 1800 | 29,4 | 11 433,00 | 13 719,60 |
| 140F1233 | 200 | 1820 / 2000 | 26,5 | 12 970,00 | 15 564,00 |
| 140F1234 | 210 | 1910 / 2010 | 25,2 | 14 135,00 | 16 962,00 |