**Нагревательный кабель двухжильный Veria Flexicable 20**

Изготавливается как двужильный экранированный нагревательный кабель . Применяют для бетонных полов для полного или вспомогательного отопления, а также для защиты от снега и льда открытых площадок, трубопроводов от замерзания. Поставляются с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами. Благодаря высокой мощности кабель может использоваться в помещениях с недостаточной теплоизоляцией, таких как подвал, зимний сад, пристройки, балконы.

**Технические характеристики:**

• тип кабеля: двухжильный экранированный

• номинальное напряжение: ~230 В

• удельная мощность: 18 Вт/м при 220 В, 20Вт/м при 230 В

• диаметр: 7,4 мм

• мин. диаметр изгиба: 5 см

• холодный конец: 3,0 м, 3 х 1,5 мм2

• экран: медный, 16 х 0,3 мм

• внутренняя изоляция: РЕХ

• наружная изоляция: PVC

• максимальная температура: 65 0C

• допустимое сопротивление: +10%...- 5%

• допустимая длина: +2% +10 см...- 2% -10 см

• сертифицирован: УкрСЕПРО, ГОСТ Р

**Ассортимент Veria Flexicable 20** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Наименование | Мощность, Вт при 230 В | Длина, м | Цена без НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
| 189B 2000 | Veria Flexicable 20 | 200 | 10 м | 1 536,00 | 1 843,20 |
| 189B 2002 | Veria Flexicable 20 | 400 | 20 м | 2 105,00 | 2 526,00 |
| 189B 2004 | Veria Flexicable 20 | 650 | 32 м | 2 556,00 | 3 067,20 |
| 189B 2006 | Veria Flexicable 20 | 830 | 40 м | 3 346,00 | 4 015,20 |
| 189B 2008 | Veria Flexicable 20 | 970 | 50 м | 3 833,00 | 4 599,60 |
| 189B 2010 | Veria Flexicable 20 | 1270 | 60 м | 4 601,00 | 5 521,20 |
| 189B 2012 | Veria Flexicable 20 | 1410 | 70 м | 5 349,00 | 6 418,80 |
| 189B 2014 | Veria Flexicable 20 | 1620 | 80 м | 5 830,00 | 6 996,00 |
| 189B 2016 | Veria Flexicable 20 | 1890 | 90 м | 6 348,00 | 7 617,60 |
| 189B 2018 | Veria Flexicable 20 | 1980 | 100 м | 6 859,00 | 8 230,80 |
| 189B 2020 | Veria Flexicable 20 | 2530 | 125 м | 7 750,00 | 9 300,00 |