**Терморегулятор ComfortHeat C501**

Электронный терморегулятор белого цвета с датчиком температуры на проводе. Применяются для систем комфортного подогрева поверхности - "Теплого пола".Конструкция корпуса предполагает установку в монтажную коробку (подрозетник).

Понижение температуры по внешнему сигналу.

Кнопка выключения на лицевой панели.

Ночное понижение тепла на 5оС.

Индикатор состояния нагрева.

Не используется для систем полного отопления помещений и для уличных систем обогрева.

**Технические характеристики:**

* напряжение питания: 230 B~
* активная нагрузка, макс.: 14 А 230 В, 3200 Вт
* переключатель нагрузки: NO, двух контактное реле
* Активная нагрузка: 14А / 3200 Вт при 230 В
* Потребление: 0,1 Вт
* Диапазон регулирования: +5°C...+40°C
* Гистерезис: 0,4°C
* Тип датчика: температуры пола (на проводе)
* Датчик пола на проводе: NTC (14,8 кОм при 20°C ), длина 3м
* Размеры: 80 х 80 х 40 мм
* Тип монтажа: встраиваемый, в подрозетник
* Степень защиты: IP 21
* Производитель: OJ Electronics, Дания
* Гарантия: 3 года

**Ассортимент:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Наименование | Описание | Цена, грн. |
| 19 115 952 | Comfort Heat C501 | 5 - 40°C, 14 A, с датчиком пола, Jassi | 1 756,80 |
| 19 115 953 | Comfort Heat C501 | 5 - 40°C, 14 A, с датчиком пола, ELKO | 1 778,40 |