**Терморегулятор DeviregTM 130/132**

 Электронные терморегуляторы. Применяются для систем комфортного подогрева поверхности - "Теплый пол" или полного отопления помещений.   
Одна ручка для регулирования и выключения. Конструкция корпуса предполагает установку на поверхность стены. Электронный выключатель питания.

Серия представлена двумя моделями:   
DEVIreg™ 130 для систем "Теплый пол" с датчиком температуры на проводе,

Возможно применение для систем снеготаяния.  
  
DEVIreg™ 132 для систем полного отопления со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком ограничения температуры пола/стяжки на проводе.

**Технические характеристики:**

* напряжение питания: 180...250 В~
* активная нагрузка: 16 А 250 В, 3700 Вт
* индуктивная нагрузка: 1 А 250 В, cos ϕ = 0,3
* переключатель нагрузки: NO, двухконтактное реле
* гистерезис: 0,4 °С
* индикатор: светодиод зеленый/красный
* рабочая температура: -10...+50 °C
* цвет: белый
* класс защиты: IP30
* сертифицирован: УкрТЕСТ, DEMKO, CE
* маркировка: D130, D132
* Гарантия 2 года

**Ассортимент:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Наименование | Описание | Цена, грн. |
| 140F 1010 | DEVIreg 130 | на стену, 5 - 45°C, 16А, с датчиком пола. | 1 974,00 |
| 140F 1011 | DEVIreg 132 | на стену, 5 - 35°C, 16 A, датчиком пола и воздуха. | 2 350,80 |