**Терморегулятор DeviregTM 530/531/532**

Электронные терморегуляторы. Применяются для систем комфортного подогрева поверхности - "Теплого пола" или для систем полного отопления помещения.
Конструкция корпуса предполагает установку на стену в монтажную коробку. Двухполюсный выключатель питания.

Серия представлена тремя моделями:
DEVIreg™ 530 для систем "Теплый пол" с датчиком температуры пола на проводе, ночное понижение тепла на 5оС;
DEVIreg™ 531 для систем полного отопления со встроенным датчиком температуры воздуха;
DEVIreg™ 532 для систем полного отопления со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком ограничения температуры пола/стяжки на проводе.

Все терморегуляторы имеют контроль обрыва датчика температуры на проводе, индикация - мигающий зеленый светодиод, при этом напряжение на нагрузку не подается.

Для систем снеготаяния не применять.

**Технические характеристики:**

* напряжение питания: 230 B~ + 10% / -20%, 50 Гц
* активная нагрузка, макс.: 15 А 230 В, 3450 Вт
* индуктивная нагрузка: 1 А 250 В, cos ϕ = 0,3
* переключатель нагрузки: NO, двух контактное реле
* гистерезис: 0,4 °С
* индикатор: светодиод зеленый/красный
* рабочая температура: -10...+30 °C
* цвет: белый
* тип рамки: ELKO\*
* размеры: 85 х 85 х 47 мм
* класс защиты: IP31
* сертифицирован: УкрТЕСТ, DEMKO, CE
* маркировка: D530, D531, D532
* гарантия: 2 года

**Ассортимент:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Наименование | Описание | Цена без НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
| 140F 1030 | DEVIreg 530 | 5 - 45°C, 15 A, с датчиком пола. | 2 063,00 | 2 475,60 |
| 140F 1034 | DEVIreg 531 | 5 - 35°C, 15 A, встроенный датчик воздуха. | 2 063,00 | 2 475,60 |
| 140F 1037 | DEVIreg 532 | 5 - 35°C, 15 A, с датчиком пола / воздуха. | 2 249,00 | 2 698,80 |