
**Терморегулятор DeviregTM 610**



Электронный терморегулятор в герметичном исполнении IP44 с расширенным диапазоном регулирования.

Применяется для установки внутри помещения, на наружную стену здания или хомутом на трубу.

Используется для управления системами защиты от обледенения, отопления, кондиционирования, подогрева труб, емкостей, обогрева помещений и подогрева полов.

**Технические характеристики:**

• напряжение питания: ~180 ÷ 250 В

• активная нагрузка: 10 А, 250 В

• индуктивная нагрузка: 1 А, 250 В, cos ϕ = 0,3

• переключатель нагрузки: NO/NC, трехконтактное реле

• гистерезис: 0,4°С

• тип датчика, длина: NTC, на проводе 3 м

• индикатор: светодиод зеленый/красный

• рабочая температура: -30°С ÷ +50°C

• размеры: 70 х 100 х 45 мм

• класс защиты: IP44

• сертифицирован: УкрТЕСТ, DEMKO, CE

**Ассортимент:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Наименование | Описание | Цена, грн. |
| 140F 1080 | DEVIreg 610 | -10... + 50°C, 15 A, датч. пола, 3 м, NTC 15 кОм при 25°С | 3 967,20 |