# Терморегулятор DEVIreg™ Opti

Программируемый электронный терморегулятор с контрастным дисплеем, встроенным «простым» недельным таймером.

Предназначен для управления системами:

- «Теплый пол» с датчиком температуры на проводе;

- «Полное отопление» с работой по двум датчиками и возможностью ограничения максимальной и / или поддержания минимальной температуры пола (задействованы встроенный датчик температуры воздуха и датчик температуры пола на проводе);

- «Полное отопление» только со встроенным датчиком температуры воздуха.

Имеет встроенную рамку и предназначен для установки в монтажнуюкоробку D60 мм.

Имеет несколько режимов поддержания заданной температуры:

«Командировка», «Защита от замерзания» и работа с недельным таймером и отдельными программами для рабочих и для выходных днейс возможностью настроек времени каждого периода «утро», «день», «вечер», «ночь», и установления комфортной и экономичной температур

по собственному желанию.

Также функции "Открытое окно» и блокировкиуправления «Защита от детей».

Индикация фактической температуры полаили воздуха в режиме ожидания.

Оборудован системой контроля датчиков температуры пола ивоздуха.

Для систем снеготаяния не применять!

**Технические характеристики:**

• напряжение питания: ~220 B ÷ 250 B, 50/60 Гц

• активная нагрузка: 13 А 230 В, 2990 Вт

• индуктивная нагрузка: 1 А, 230 В, cos ϕ = 0,3

• диапазон регул. температуры пола: +5°С ÷ +45°С

воздуха: +5°С ÷ +35°С

**•**переключатель нагрузки: NO, контакт-реле

• индикация: дисплей с контрастным и белыми символами

• рабочая темп.окр. среды: 0 ... 35 ° C

• калибровки температуры: ± 5 ° C

• тип рамки: интегрированная в корпус

• размеры: 85 x 85 x 44 (встроенная часть 24) мм

• класс защиты: IР21

• класс безопасности: II

• потребляемая мощность: 0,4 Вт в режиме ожидания

• встроенный аккумулятор: да

• сертификация: EN / IEC 60730-1; EN / IEC 60730-2-9

• гарантия: 2 года

**Ассортимент:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Наименование | Описание | Цена, грн. |
| 140F1055 | DEVIreg™ Opti | 5 - 45°C, 13 A, датч. пола и воздуха. | 3 601,20 |