**Терморегулятор с сенсорным дисплеем и интеллектуальным таймером Devireg™ Touch**



**Devireg™ Touch** – первый термостат, оснащенный сенсорным экраном! Понятный и удобный интерфейс терморегулятора позволяет легко контролировать температуру в помещении. Ультра стильный дизайн и легкая установка.

Совместимыйс декоративными рамками разных производителей электроустановочных изделий. Способен работать с датчиками температуры практически всех производителей систем обогрева «Теплый пол». **Devireg™ Touch** - быстрое и качественное решение для создания системы «Теплый пол».



**Devireg™ Touch** можно объединить с уже существующей системой, обеспечивая простую модернизацию с продвинутыми особенностями энергосбережения, чтобы сократить счет за энергопотребление, не ставя под угрозу комфорт, и все это при помощи нескольких прикосновений к 2-х дюймовому экрану терморегулятора **Devireg™ Touch**.

**Devireg™ Touch** имеет гибкий таймер настройки регулирования с 15-минутными временными интервалами.Параметры и настройки, могут быть скопированы с одного терморегулятора на другой, что экономит время, затрачиваемое на настройку аналогичных систем.

Разнообразные режимы работы: "открытое окно", "энергосбережение", интеллектуальный таймер 3-го поколения.Встроенный счетчик потребления электроэнергии за последние 7, 30 дней и с момента первого включения.

Беспрецедентная гарантия на 5 лет.

**Технические характеристики:**

• напряжение питания: 220 - 240В~ , 50 Гц

• активная нагрузка, макс.: 16 А 230 В, 3680 Вт

• индуктивная нагрузка, макс.: 1 А, 250 В, cos ϕ = 0,3

• диапазон регулирования температуры:

Температура внутри помещения: 5-35ºС

Температура пола: 5-45ºС

• максимальная темп. пола: 20...35ºС (до 45ºС),

если удалена невосстанавливаемая перемычка).

• минимальная темп. пола: 10...35ºС(в режиме воздух + пол)

• датчики: NTC, 6,8 кОм при 25ºС

NTC, 10 кОм при 25ºС

NTC, 12 кОм при 25ºС

NTC, 15 кОм при 25ºС (по умолчанию)

NTC, 33 кОм при 25ºС

NTC, 47 кОм при 25ºС

• рабочая температура: 0 ÷ +30 ºC

• режим защиты от замерзания: +5 ÷ +9 ºC

• размеры: 84 х 84 х 44 мм

• класс защиты: IP21

• потребляемая мощность: 0,4 Вт (в режиме ожидания)

• сертифицирован: УкрТЕСТ, DEMKO, CE

• гарантия: 5 лет

**Ассортимент:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Наименование | Описание | Цена, грн. |
| 140F 1064 | DEVIreg Touch | 5 - 45°C, 156A, датч. пола и воздуха.Сенсорный, интеллектуальный таймер (белый) | 4 672,80 |
| 140F 1069 | DEVIreg TouchBlack | 5 - 45°C, 156A, датч. пола и воздуха.Сенсорный, интеллектуальный таймер (черный) | 4 672,80 |
| 140F 1078 | DEVIreg Touch Ivory | 5 - 45°C, 156A, датч. пола и воздуха.Сенсорный, интеллектуальный таймер (слоновая кость) | 4 672,80 |