**Терморегулятор Veria B45**

Электронные терморегуляторы. Применяются для систем комфортного подогрева поверхности - "Теплый пол" с датчиком температуры пола на проводе, ночное понижение тепла на 5оС
Конструкция корпуса предполагает установку на стену в монтажную коробку. Двухполюсный выключатель питания.
 Терморегулятор имеет контроль обрыва датчика температуры на проводе, индикация - мигающий зеленый светодиод, при этом напряжение на нагрузку не подается.

Для систем снеготаяния не применять.

**Технические характеристики:**

* напряжение питания: 180-250 B~ + 10% / -20%, 50 Гц
* активная нагрузка, макс.: 15 А 230 В, 3450 Вт
* индуктивная нагрузка: 1 А 250 В, cosϕ = 0,3
* переключатель нагрузки: NO, двух контактное реле
* гистерезис: 0,4 °С
* индикатор: светодиод зеленый/красный
* рабочая температура: +5...+45 °C
* цвет: белый
* тип рамки: ELKO\*
* размеры: 85 х 85 х 47 мм
* класс защиты: IP31
* сертифицирован: УкрТЕСТ, DEMKO, CE
* гарантия: 2 года

**Ассортимент:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Наименование | Описание | Цена, грн. |
| 189В 4050 | Veria B45 | 5 - 45°C, 15 A, с датчиком пола. | 1 980,00 |