Нагревательный двухжильный кабель повышенной мощности DEVIsnowтм30Т для установок на кровле, в желобах и водостоках

Нагревательный кабель для установок на кровле двухжильный **DEVIsnowтм30Т**, основное применение - защита кровель от образования сосулек и наледей. Возможна установка на открытых площадках, а также в бетонных полах. Изготавливается как двухжильный экранированный нагревательный кабель с фторопластовой изоляцией нагревательных жил и наружной изоляцией из УФ - стабильного PVC. Имеет дополнительную промежуточную изоляцию из сшитого полиэтилена PEX.

**Технические характеристики:**

• тип кабеля: двухжильный экранированный

• номинальное напряжение: 230 В∼ и 400 В∼

• удельная мощность: 27,5 Вт/м при 230/380 В; 30 Вт/м при 230 В/400 В

• диаметр: 7,5 мм

• мин. диаметр изгиба: 5 см

• экран: медный, 8 х 0,3 мм с алюминиевой фольгой 50 мкм

• внутренняя изоляция жил: фторопласт (Teflon)

• наружная изоляция: УФ стойкая, черная, PVC

• макс. температура: 80°С

• допуски на сопротивление: +10% ÷ -5%

• допуски на длину: +2% +10 см ÷ -2% -10 см

• сертифицирован: УкрСЕПРО, SEMKO

**Ассортимент DEVIsnowтм30Тна 230 В:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Длина, м | Мощность, Вт при 220 / 230 В | Сопротивление, Ом | Цена без НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
| 89845995 | 5 | 137 / 150 | 353 | 2 128,00 | 2 553,60 |
| 89846000 | 10 | 274 / 300 | 176 | 2 343,00 | 2 811,60 |
| 89846002 | 14 | 366 / 400 | 131 | 2 812,00 | 3 374,40 |
| 89846004 | 20 | 576 / 630 | 84 | 3 509,00 | 4 210,80 |
| 89846006 | 27 | 759 / 830 | 64 | 4 216,00 | 5 059,20 |
| 89846008 | 34 | 933 / 1020 | 52 | 4 920,00 | 5 904,00 |
| 89846010 | 40 | 1144 / 1250 | 42 | 5 622,00 | 6 746,40 |
| 89846012 | 45 | 1235 / 1350 | 37 | 6 329,00 | 7 594,80 |
| 89846014 | 50 | 1318 / 1440 | 33 | 7 028,00 | 8 433,60 |
| 89846016 | 55 | 1555 / 1700 | 31 | 7 725,00 | 9 270,00 |
| 89846018 | 63 | 1702 / 1860 | 29 | 8 434,00 | 10 120,80 |
| 89846020 | 70 | 1885 / 2060 | 26 | 9 140,00 | 10 968,00 |
| 89846022 | 78 | 2141 / 2340 | 23 | 9 837,00 | 11 804,40 |
| 89846024 | 85 | 2214 / 2420 | 22 | 10 545,00 | 12 654,00 |
| 89846026 | 95 | 2681 / 2930 | 18 | 11 473,00 | 13 767,60 |
| 89846028 | 110 | 3010 / 3290 | 16 | 12 888,00 | 15 465,60 |
| 89846030 | 125 | 3367 / 3680 | 14,4 | 14 524,00 | 17 428,80 |
| 89846032 | 140 | 3760 / 4110 | 12,9 | 16 168,00 | 19 401,60 |

**Ассортимент DTCE-30 на 400 В:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Длина, м | Мощность, Вт при 380 / 400 В | Сопротивление, Ом | Цена без НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
| 89845996 | 8,5 | 240 / 267 | 599 | 2 968,00 | 3 561,60 |
| 89846050 | 17,5 | 470 / 520 | 308 | 4 067,00 | 4 880,40 |
| 89846053 | 35 | 985 / 1090 | 147 | 5 324,00 | 6 388,80 |
| 89846056 | 70 | 1950 / 2160 | 74 | 9 200,00 | 11 040,00 |
| 89846060 | 110 | 2910 / 3225 | 49,6 | 13 119,00 | 15 742,80 |
| 89846062 | 145 | 3875 / 4295 | 37,3 | 16 270,00 | 19 524,00 |
| 89846063 | 170 | 4470 / 4955 | 32,3 | 18 613,00 | 22 335,60 |
| 89846065 | 190 | 5210 / 5770 | 27,7 | 20 230,00 | 24 276,00 |
| 89846067 | 215 | 5840 / 6470 | 24,7 | 21 637,00 | 25 964,40 |