# Терморегулятор Danfoss Ectemp Next Plus



 Универсальный программируемый электронный терморегулятор для регулировки температуры теплого пола или системы полного отопления

Программируемый таймер.

Режим " в отъезде".

Защита от доступа детей.

Мгновенное отображение текущей температуры пола или воздуха.

Три режима управления температурой на выбор.

 Применяются (программируются) для:
- систем "Тeплый пол с датчиком температуры на проводе;
- систем полного отопления со встроенным датчиком температуры воздуха;
- систем полного отопления со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком ограничения температуры пола/стяжки на проводе.

Конструкция корпуса предполагает установку на стену в монтажную коробку. Двухполярный выключатель питания. Индикация реальной температуры. Защита от детей.

 Таймер имеет четыре стандартных программы и программируется на четыре периода - утро, день, вечер, ночь.

 "Простой" таймер включает или выключает систему точно в запрограммируемое время.  Контроль исправности датчика температуры пола, индикация.

**Технические характеристики:**

• напряжение питания: ~85 B ÷ 250 B, 50/60 Гц

• активная нагрузка: 16 А 230 В, 3680 Вт

• индуктивная нагрузка: 4 А, 250 В, cos ϕ = 0,3

• диапазон регул. температуры: пола: +5°С ÷ +45°С

 воздуха: +5°С ÷ +35°С

• калибровка температуры: Есть (±10°С)

• Температура окружающей среды: -10 ÷ +60 0 C

• индикатор неисправностей: есть

• Тип датчика: NTC 15 кОм при 25°С, длина провода 3м

• режим защиты от замерзания +5°C

• режим защиты от детей: есть

• класс защиты: IP31

• Корпус: ударопрочный, не поддерживает горение

• Дисплей: круглый , большой, с LCD подсветкой

**Ассортимент:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Наименование | Описание | Цена, грн. |
| 088L 0121 | Ectemp Next Plus |  5 - 45°C, 15 A, датч. пола и воздуха. | 2 493,60 |